									                                                      Приложение 1 к тендерной документации
                                                                                                                                                                            по закупу медицинской техники на 2018 год

	№ лота
	Наименование   лота
	Характеристика лота
	Назология
	ед.изм
	срок поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	цена 
	количество
	сумма, в тенге

	1
	 Монитор пациента
	Монитор пациента предназначен для слежения за состояние взрослых, детей и новорожденных в медицинских учреждениях любого типа
Технические характеристики:
ЭКГ, SPО2, НИАД , 2
Температатурных датчика, 2 датчика артериального давления.
Гибкая комплектация и широкий спектр применения 
Main/Side/Micro Stream EtCO2
12 канальноеЭКГ
Высокопроизводительный НИАД
Высокопроизводительный анализЭКГ
Уровень ST Желудочковая экстрасистолия 
13 видов анализа аритмий
120 видов анализа ЭКГ(опция)
10,4 цветной ЖК-дисплей с 6 видами волн
Встроенная в ручку лампочка тревоги
Тональный сигнал SpO2
Технология SpO2 с низким обнаружением  перфузии 58 м встроенное регистрирующее устройства 
Графические и табличные тренды печати
Память цифровых трендов 128 часов 
До 20 сохраненных тревог в виде волн 
Прямая передача данных при транспортировке оборудования
Li-ionбатарея
Возможность соединения с центральной станцией мониторинга по сети с использованием LAN/W-LAN
Дисплей 10,4дюйма ЖК-дисплей-800х-600мм.
Габариты – 270х250х184,5мм, вес 4  кг
Отображение – не менее 6 волновых форм:2*ЭКГ,SpO2, частота дыхание или анализ СО2,2*инвазивного давления.
Скорость развертки – не менее 6,25;12,5;25;50 мм/сек
Индикация – не менее 3 уровня тревог/Звуковой сигнал мигание лампы, мигание тревожного параметра Звук сердцебиения, Звук пульсоксеметрии, Зарядка батареи,
Внешние питание. 
Интерфейс:Адаптер сетевого питания12–18В 2,5А/
Разъем синхронизации с дефибриллятора: - Уровень сигнала от 0 до 5 В. Частота импульсов не менее 100-10мс.
Сетевой выход для передачи данных 
Тревожная кнопка  - 0,3А при 125В. – 1А при 24 В
Выход постоянного тока: 5В, 1А.
Батарея – Перезаряжаемая Литий – Йонная батарея, время автономной работы 2 часа (при полном заряде).
Термопринтер – Скорость печати не менее 25,50мм\сек/размер бумаги 58мм.
Запись трендов – Память цифровых трендов не менее 128 часов. Запоминает не менее 20 случаев срабатывания тревоги с записью 10 секундной волны.
Русскоязычный интерфейс.
ЭКГ: Типы отведений – 3 – отведения, 5 – отведений. Выбор отведений 3 – отведения: I,II,III 5 отведение I,II,III, aVR,avL,V.
Количество волн ЭКГ – На 3–х отведениях – 1 канал. На 5-ти отведениях – 2/ 3/7 каналов.
Диапазон ЧСС – Взрослые:от 30 до 300.Новорожденные/Дети:от 30 до 350 удар/мин.
Точность измерений ЧСС – 1 удар/мин или -1%
Скорость развертки 6,25 1,25 25,50 мм/сек.
Фильтры – диагностический: 0,1 – 150 Гц/Мониторинг: 0,1 – 40 Гц/Хирургия: 0,1 – 20 Гц/
Максимальный: 5-20 Гц. Диапазон чувствительный ST сегмента – 2.0 до 2.0мВ.
Анализ аритмий – желудочковая экстросисталия, фебриляция, асистолический, бигимения, тригимения.
Элекстрокардиостимулятор – Индикатор волн на дисплее (выбирается пользователем).Защита от импульсов электрохирургического оборудования и дефибриллятора.
Частота дыхания 
Метод – грудного сопротивление.
Выбор каналов – RA – LAили RA – LL.
Диапазон измерения – 5 – 120 удар/мин.
Точность  1 удар/мин.
Тревого остановки дыхания – Да.
SpO2.
Диапазон измерения сатураций – то 0 до 100%
Точность измерения сатураций – от 7 до 100% + 2 градуса от 0 до 69% в точности.
Диапазон измерения пульса – от 0 до 254 уд/мин.
Точность измерения пульса + 2 удар/мин.
Неинвазивное измерение артериального давления
Метод осциллометрический 
Операционный способ. Ручной/автоматический/постоянный.
Диапазон измерения – Взрослые: 20-260мм рт. ст./Дети:20-230 мм рт. ст.
Новорожденные: 20-120мм.рт.ст
Точность – изменения давления в пределах ± 5 мм рт. ст. 
Стандартная девиация: меньше 8 мм рт. ст. АД – Каналы – 2.
Диапазон измерения пульса – от 0 до 300 удар/мин.
Обнуление – диапазон ±200мм рт. ст./ Точность ±1 мм рт. ст. за 24 часа. Преобразователь – 5рВ/ мм рт. стJ ^^r
Диапазон измерения частоты импульсов – от 0 до 300 уд/мин.
Частота дыхания – Диапазон – от 0 до 150 вдох/мин. Точность ±1 вдох/мин.
Комплектация:
Кабель ЭКГ – 1шт.
Электроды – 10 шт.
Неинвазивный шланг – 1 шт.
Взрослый манжет, многоразовый – 1 шт.
Пульсоксиметрический гибкий сенсорный датчик – 1 шт.
Адаптер сетевого питания – 1 шт.
Бумага для устройства регистраций данных – 2 рулон.
Настенное крепление – 1шт.
	Интенсивная палата, хирургия
	комплект
	В течение 30 календарных дней со дня подписания договора 
DDP пункт назначения
	2 865 000
	1
	2 865 000,00

	2
	Аудиометрия клинико – диагностическая в Казахстане
	Область применения Дифференциальная диагностика слухового органа кондуктивного и сенсоневрального характера по воздушной и костной проводимости.
Частотный диапазон
- по воздуху: 125-8000 Гц
- по кости: 250-8000 Гц Диапазон звукового давления: По воздуху: от –10 до 120 дБ HL 
По кости: от –10 до 80 дБ HL; Типы сигналов: Чистый тон, Трель
Специальные тесты: ABLB, Stenger, Autotest
Шаг аттенюатора, Дб: 1; 2; 5
Маскировка: -узкополосным шумом 
-режим ручной маскировки 
-режим синхронной автоматической маскировки; 
Автономная работа прибора: от 4-х батареек типа АА; Отсек для 4-х батареек 
типа АА: Наличие; Дисплей: Цветной ЖК-дисплей на два уха
 4,3 дюйма, разрешение 480Х272; Разъем для подключения к ПК: USB; Разъем для подключения 
внешнего принтера: USB; Встроенный микрофон для общения с пациентом: наличие; Встроенная память на 500 
пациентов: наличие; Двухсторонняя связь с ПК, управление аудиметром с ПК (функция «Гибрид»): наличие; Размер: Не более 30*23*9 см; Вес: Не более 1,3 кг; Комплектация: Головной телефон 
Костный телефон 
Кнопка ответа пациента
Сетевой кабель
Руководство по эксплуатации 
(на русском языке)
Кейс для переноски
Программное обеспечение для подключение к ПК; Регистрационное удостоверение РК: Наличие; Сертификат СИ: Наличие; Гарантийный срок: 12 месяцев.
	ЭКГ кабинет
	комплект
	В течение 30 календарных дней со дня подписания договора 
DDP пункт назначения
	3900 000,00
	1
	3 900 000,00

	3
	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты 
	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты используется для забора патологического материала (мокроты). Конструктивная особенность кабины позволяет достичь полной воздушной изоляции в целях предупреждения возможного заражения персонала инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем во время процедур с высоким риском выделения инфекционного аэрозоля. Кабины применяются в противотуберкулезных медицинских учреждениях, в местах заключения (следственные изоляторы, тюрьмы, колонии и иные исправительные учреждения) и в любых других медицинских учреждениях, где проводится лечение и диагностика туберкулеза, заболеваний дыхательной системы с взятием мокроты, а также в местах с повышением риском заражения. Кабина  работает в двух режимах: Режим 1 – в присутствии человека во время сдачи макроты работает вентелятор и светильник. Режим 2 – в отсутствии человека после процедуры работает ультрафиолетовый облучатель.
Кабина представляет собой сборно – разборную конструкцию, изготовленную из метала (не профлист) толщиной 1,2 мм, окращенную порошково – полимерной краской, устойчивой к применению дезинфицирующих средств. Кабина имеет размер (900/1050/2100(2300)мм), вес не более 140кг. Кабина оснащается: вентиляционным блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100(сто)мм, обеспечивающий не менее 40 (сорока) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен НЕРА фильтр. Класс НЕРА фильтр – Н13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется свтильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, внутренняя скамейка и полочка перед смотровым стеклом. Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя. Дверь закрывается на магнит, есть 2 (два) окна размерами (450/700мм) для руководства и наблюдения за пациентом. В комплект входит монтажный набор метизов для сборки; гофра. Диаметром 100(сто)мм. Кашлевая кабина является медицинским оборудованием, поэтому обьязательно наличие регистрационное удостоверение МЗ РК и разрешительный документ (лицензия, талон) на право реализации медицинской техники у Поставщика. Технический паспорт на казахском языке – 1 шт. Технический паспорт на русском языке – 1 шт. В стоимость товара входит доставка, выезд специалиста для сборки, установки и ввода в эксплуатацию.Строительные работы (вывод воздуховода наружу не входит в стоимость товара).
	Кабина для сбора мокроты
	комплект
	В течение 30 календарных дней со дня подписания договора 
DDP пункт назначения
	950 000,00
	1
	950 000,00




И.о. директора КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер"                                               Турысбеков К.Т.
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